Acquérir les informations / Structure

Technologie des systèmes automatisés

Fonction ACQUERIR LES INFORMATIONS

STRUCTURE D’UN CAPTEUR

Tout capteur est composé de deux parties :

- l’une directement sous l’influence de la grandeur à détecter ou à interpréter ( corps d’épreuve)
- l’autre relative à la mise en forme et à la transmission de l’information vers la fonction traitement (élément sensible du capteur)

Exemple : Pressostat du lave linge Phénomène physique : niveau d'une colonne d'eau Phénomène saisi : Pression d'air dans la colonne Image informationnelle : Contact "sec" |

1. Armature métallique
2. Entrée d'air
3. Membrane caoutchouc
4. Boîtier isolant
5. Borne de contact mobile
6. Ressort de niveau
7. Vis de réglage de niveau
8. Contact mobile
9. Borne de contact repos
10. Ressort de point mort
11. Vis de réglage de différentiel
12. Contact travail