les détecteurs de position

Technologie des systèmes automatisés

Fonction ACQUERIR LES INFORMATIONS

LES DETECTEURS DE POSITION

Les capteurs mécaniques de position, appelés aussi interrupteurs de position, sont surtout employés dans les systèmes automatisés pour assurer la fonction détecter les positions. On parle aussi de détecteurs de présence.

Ils sont réalisés à base de microcontacts placés dans un corps de protection et muni d'un système de commande ou tête de commande

Domaines et types d'utilisation :

Les plus significatifs se rencontrent dans la mécanique et la machine-outil (usinage, manutention, levage,. . .), dans l'agro-alimentaire et la chimie (conditionnement, emballage, etc.) sur des types d'applications relevant de :

- - la détection de pièces machines (cames, butées, pignons...)
- - la détection de balancelles, chariots, wagons,
- - la détection directe d'objets, etc.

Principe :

C'est un commutateur,commandé par le déplacement d'un organe de commande ( corps d'épreuve ).

Lorque le corps d'épreuve est actionné,il ouvre ou ferme un contact électrique solidaire du corps d'épreuve

De nombreux modèles peuvent être associés au corps : tête à mouvement rectiligne, angulaire ou multidirection associée à différents dispositifs d'attaque (à poussoir, à levier, à tige, etc.).

La tête de commande et le dispositif d'attaque sont déterminés à partir de :

- - la forme de l'objet : came 30°, face plane, forme quelconque, etc.
- - la trajectoire de l'objet : frontale, latérale, multidirectionnelle, etc.
- - la précision de guidage.

| La gamme des interrupteurs de position est très étendue