Acquérir / Détecteurs de proximité inductif / capacitif

Technologie des systèmes automatisés

Fonction ACQUERIR LES INFORMATIONS

LES DETECTEURS DE PROXIMITE INDUCTIF / CAPACITIF

Ce type de capteur est caractérisé par l'absence de liaison mécanique entre le dispositif de mesure et l'objet en déplacement.

L'objet est donc à proximité du capteur mais pas en contact contrairement à un détecteur de position.

Les avantages de ce type de détecteurs sont :

- Pas de contact physique avec l’objet détecté.
- Pas d’usure ; possibilité de détecter des objets fragiles, fraîchement peints…
- Détecteur statique, pas de pièces en mouvement.
- Durée de vie indépendante du nombre de manœuvres.
- Produit entièrement encapsulé dans la résine.
- Très bonne tenue à l’environnement industriel : atmosphère polluante

| Détecteur de position inductif La technologie des détecteurs de proximité inductifs est basée sur la variation d’un champ magnétique à l’approche d’un objet conducteur du courant électrique. gif issu de SITELEC (//perso.wanado.fr/grc/)
| Détecteur de position capacitif La technologie des détecteurs de proximité capacitifs est basée sur la variation d’un champ électrique à l’approche d’un objet quelconque. Leur domaine d'application est limité à la détection des liquides car leur coût est élevé .